(module ISL91107IIAZ-T7A (layer F.Cu) (tedit 6138FF63)
  (fp_text reference REF** (at -2.8 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ISL91107IIAZ-T7A (at 7.2 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.75 -1.075) (end 0.75 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -1.075) (end 0.75 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 1.075) (end -0.75 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 1.075) (end -0.75 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad A1 smd circle (at -0.4 -0.8) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad A2 smd circle (at 0 -0.8) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad A3 smd circle (at 0.4 -0.8) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad B1 smd circle (at -0.4 -0.4) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad B2 smd circle (at 0 -0.4) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad B3 smd circle (at 0.4 -0.4) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad C1 smd circle (at -0.4 0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad C2 smd circle (at 0 0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad C3 smd circle (at 0.4 0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad D1 smd circle (at -0.4 0.4) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad D2 smd circle (at 0 0.4) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad D3 smd circle (at 0.4 0.4) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad E1 smd circle (at -0.4 0.8) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad E2 smd circle (at 0 0.8) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad E3 smd circle (at 0.4 0.8) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.025))
)
