
(module IC_XC8107AC20MR-G (layer F.Cu) (tedit 6139184D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.585 -2.625 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value IC_XC8107AC20MR-G (at 8.205 2.525 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.8 -1.45) (end 0.8 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 -1.45) (end 0.8 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 1.45) (end -0.8 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 1.45) (end -0.8 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 -1.6135) (end 0.8 -1.6135) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 1.6135) (end 0.8 1.6135) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.95 -1.7) (end 1.95 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.95 -1.7) (end 1.95 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.95 1.7) (end -1.95 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.95 1.7) (end -1.95 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.3 -1.1) (end -2.2 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -2.3 -1.1) (end -2.2 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0.0) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.2 -0.95) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 0.95) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 0.95) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)