
(module SON127P800X600X80-9N (layer F.Cu) (tedit 6138FC94)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.785 -4.862 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SON127P800X600X80-9N (at 8.74 4.862 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly
    (pts
      (xy -1.88 -1.915)
      (xy -0.42 -1.915)
      (xy -0.42 -0.435)
      (xy -1.88 -0.435)
    ) (layer F.Paste) (width 0.01)
  )
  (fp_poly
    (pts
      (xy 0.42 -1.915)
      (xy 1.88 -1.915)
      (xy 1.88 -0.435)
      (xy 0.42 -0.435)
    ) (layer F.Paste) (width 0.01)
  )
  (fp_poly
    (pts
      (xy -1.88 0.435)
      (xy -0.42 0.435)
      (xy -0.42 1.915)
      (xy -1.88 1.915)
    ) (layer F.Paste) (width 0.01)
  )
  (fp_poly
    (pts
      (xy 0.42 0.435)
      (xy 1.88 0.435)
      (xy 1.88 1.915)
      (xy 0.42 1.915)
    ) (layer F.Paste) (width 0.01)
  )
  (fp_circle (center -4.02 -1.905) (end -3.92 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -4.02 -1.905) (end -3.92 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.05 -4.05) (end 3.05 -4.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.05 4.05) (end 3.05 4.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.05 -4.05) (end 3.05 -4.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.05 4.05) (end 3.05 4.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.05 -4.05) (end -3.05 4.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.05 -4.05) (end 3.05 4.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.615 -4.3) (end 3.615 -4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.615 4.3) (end 3.615 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.615 -4.3) (end -3.615 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.615 -4.3) (end 3.615 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.91 -1.905) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.91 -0.635) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.91 0.635) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.91 1.905) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.91 1.905) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.91 0.635) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.91 -0.635) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.91 -1.905) (roundrect_rratio 0.05) (size 0.91 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.0 0.0) (size 4.6 4.7) (layers F.Cu F.Mask))
)